**六安市自来水公司二水厂软起动控制柜和变频恒压控制柜采购招标公告**

**一、项目名称及内容**

1. 项目名称：六安市自来水公司二水厂软起动控制柜和变频恒压控制柜采购
2. 项目单位：六安市自来水公司
3. 资金来源：企业自筹
4. 项目最高限价：13万元
5. 标段（包别）划分：1个标段

**二、供应商资格**

1、投标人必须具有独立法人资格。

2、投标方的营业执照，注册资金不低于500万元。

3、投标方在过去3年内执行类似工程的情况、经验和业绩的详细说明，目前在建的工程和其它合同任务的详细说明。

4、本项目不接受联合体开标；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

**三、招标文件获取**

六安市自来水公司网站直接下载，不收取费用。

**四、开标时间及地点**

1、开标时间：2019年10月18日 9 时00分

2、开标地点：六安市自来水公司六楼会议室（六安市长安南路银波大厦）。

**五、响应文件提交截止时间**

同开标时间

**六、联系方式**

联系人：朱斌 联系方式：13635649988

 六安市自来水公司

2019年10月11日

**一、供应商须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：六安市自来水公司二水厂软起动控制柜和变频恒压控制柜采购项目性质：电气设备供货及安装 |
| 2 | 项目内容：二水厂380v250kw水泵软起动控制柜、变频恒压控制柜（不含MM430变频器，本单位已备）制作、安装、调试。 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 工期：合同签订后25日内安装调试完成地点：六安市自来水公司第二自来水厂 |
| 5 | 付款方式：安装调试完成，满足二水厂运行要求，验收合格后付至合同价款的95%，余款5%作为质保金，质保期（二年）满后付清（无息）。 |
| 6 | 履约保证金： 无 |
| 7 | 踏勘现场：投标人应对现场进行认真踏勘，做出满足水厂运行要求的方案。 |
| 8 | 标书份数：正本1份、副本2份；装订、密封提交。 |
| 9 | 投标截止及谈判时间：2019年10月18日9时00分；开标地点：六安市自来水公司六楼会议室（六安市长安南路银波大厦） |
| 10 | 采购单位：六安市自来水公司联系人及联系方式：朱斌 13635649988  |
| 11 | 评标方式：供应商资格条件符合性审查通过后，再评商务报价是否合理，采用合理低价法。 |
| 12 | 本项目评标费据实结算，由中标供应商支付，此费用应包含在投标报价中。 |

**二、250KW软启柜配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合 价 | 备注 |
| 1 | 断路器 | EZD630E3630K | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 软启动器 | ATS48C48Q250KW  | 1 | 台 |  |  | 施耐德 |
| 3 | 接触器 | LC1-D475M7C | 1 |  |  |  | 施耐德 |
| 4 | 电流表 | 600\5 | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 5 | 电压表 | 450V | 1 | 只 |  |  | 正泰 |
| 6 | 电流互感器 | BH0.66 600\5 | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 7 | 转换开关 | LW8 | 1 | 只 |  |  | 正泰 |
| 8 | 按钮 | NP2  | 4 | 只 |  |  | 正泰 |
| 9 | 指示灯 | ND16 | 4 | 只 |  |  | 正泰 |
| 10 | 风扇 | 直径150 | 1 | 只 |  |  | 正泰 |
| 11 | 柜体 | 2200\*800\*1000 | 1 | 台 |  |  | 正泰 |
| 12 | 端子 | 4P 600A | 1 | 只 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 　 | 　 | 批 |  |  |  |
| 14 | 成套费 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 15 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 运费 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |

数量：两套；柜体参照现场配电柜样式和颜色。

用途：水泵启动控制

**三、250KW变频柜配置清单**

**（不含MM430变频器）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合 价 | 备注 |
| 1 | 断路器 | EZD630E3630K | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 接触器 | LC1-D475M7C | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 3 | 电抗器 | ACL-0625/2 | 1 | 只 |  |  | 国产 |
| 4 | 电流表 | 600\5 | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 5 | 电压表 | 450V | 1 | 只 |  |  | 正泰 |
| 6 | 电流互感器 | BH0.66 600\5 | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 7 | PID表 |  708AI4X3 | 1 | 只 |  |  | 宇电 |
| 8 | 压力变送器 |  0-1MPa | 1 | 只 |  |  |  |
| 9 | 转换开关 | LW8 | 1 | 只 |  |  | 正泰 |
| 10 | 按钮 | NP2  | 4 | 只 |  |  | 正泰 |
| 11 | 指示灯 | ND16 | 4 | 只 |  |  | 正泰 |
| 12 | 风扇 | 直径150 | 1 | 只 |  |  | 正泰 |
| 13 | 柜体 | 2200\*800\*1000 | 1 | 台 |  |  | 正泰 |
| 14 | 端子 | 4P 600A | 1 | 只 |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 　 | 　 | 批 |  |  |  |
| 16 | 成套费 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 17 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 运费 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |

数量：壹套；柜体参照现场配电柜样式和颜色。

用途：水泵启动，压力可调整，恒压控制。